**Масса-габаритные размеры   
комплекта оборудования УПНШ-05СД / УПНШ-08СД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование | Вес  (кг.) | Габариты  (мм)Д+Ш+В |
| 1 | Барабан (термодесорбер) | 8950/19380 | 8160/10000х2300х2820 |
| 2 | Модуль газоочистки в сборе | 4400 | 6150х2400х2460 |
| 3 | Бункер загрузочный | 1980 | 4100х2200х2780 |
| 4 | Труба дымовая (5 секций) | 490 | 2720х1850х1700 |
| 5 | Горелка ГБ 0,4-0,8 основная | 60 | 1350х930х930  (ящик деревянный) |
| 6 | Горелка ГБ 0,4-0,8 дожига | 60 | 1350х930х930  (ящик деревянный) |
| 7 | Транспортер ковшовый | 3200 | 4500х1500х1400  (ящик деревянный) |
| 8 | Транспортер шнековый 4м. | 300 | 4100х700х1000  (ящик деревянный) |
| 9 | Транспортер шнековый 2,5м. | 170 | 4100х700х1000  (ящик деревянный) |
| 10 | Циклон (вход) | 210 | 2300х1500х1400 |
| 11 | Топливный бак | 400 | 1850х1200х1200 |
| 12 | Эстакада топливного бака | 420 | 2320х2000х3880 |
| 13 | Трап смотровой | 230 | 1950х1200х2800 |
| 14 | Трап смотровой | 230 | 1950х1200х2800 |
| 15 | Лестница приставная смотровой площадки горелки основной | 60 | 1300х900х1000 |
| 16 | Камера дожига | 115 | 1600х600х800 |
| 17 | Газоход подвижный | 70 | 1600х470х385 |
| 18 | Мотор-редукторы, комплектующие (в том числе крепежные метизы) | 380 | 1200х650х850  (ящик деревянный) |